«РИЗОЛИН» – 

НОУ-ХАУ НА РЫНКЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Омская компания «Промслюда» выпустила на рынок новый кровельный гидроизоляционный материал под торговой маркой «Ризолин». Благодаря своим техническим характеристикам, материал за короткий срок получил широкое распространение в ряде регионов Омске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми и прилегающих к ним районах.  В 2010 г. планируется значительное расширение географии поставок.

Компания «Промслюда» работает на омском рынке с 2005 г. Основным видом деятельности компании является изготовление изоляционных материалов на основе слюды для высоковольтных двигателей. В 2008 г. «Промслюда» приступила к производству кровельного гидроизоляционного материала «Ризолин». За эту разработку компания получила премию губернатора Омской области в номинации «Лучшее инновационное предприятие года».

«Ризолин»
«Ризолин» — это самоклеящийся гидроизоляционный кровельный материал, изготовленный на основе армирующей ткани, пропитанной специальным битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими его эксплуатационные свойства, с антиадгезионным (разделительным) слоем и наружным фольгированным покрытием в качестве защиты от ультрафиолета.

Перед тем, как преступить к разработке, специалисты компании провели большую работу совместно со строителями и коммунальщиками, выясняя недостатки уже существующих продуктов и принимая во внимания все пожелания профессионалов. Это позволило исключить добиться оптимальных потребительских свойств «Ризолина». В том числе таких важных, как пажаробезопасность – «Ризолин» является трудно воспламеняющимся (В1) и не распространяющим горение (РП1) материалом. Материал успешно прошел различные испытания, что подтверждено сертификатом ССПБ.RU.ОПО81.00023. Это позволяет применять материал на кровлях большой площади.

Применение
«Ризолин» выпускается двух видов:
· «Ризолин А» - рулонный материал, самоклеящийся с двух сторон. Благодаря высокой адгезии к стальным поверхностям идеально подходит для гидроизоляции балконов, лоджий, водостоков, примыканий стен, стыков и т.д.
· «Ризолин Ф» - рулонный материал, самоклеящимся слоем с одной стороны, и алюминиевой фольгой на внешней стороне. Используется для наружных поверхностей: кровель, труб вентиляции и т.д. Фольгированная поверхность материала повышает защиту покрытия от УФ-излучения в несколько раз, и гарантирует длительный срок эксплуатации (от 20 лет).

Простота применения и отсутствие необходимости в специальной подготовки поверхности, а также самоклеящиеся свойства материала позволяют применять его при гидроизоляции пожароопасных объектов, например, облегченные кровли по пенопластам.

Монтаж
По сравнению с аналогичными материалами «Ризолин» выигрывает отсутствием необходимости применения специального дорогостоящего, дополнительного оборудования и простотой применения – из инструментов для монтажа понадобится лишь кровельный нож для раскройки, щетка и ролик для придавливания материала к основанию.
Монтаж «Ризолина» ведется при температуре от +5 ºС. В случае, если работы ведутся при более низких температурах, то материал необходимо слегка подогреть в местах примыкания. Процесс склеивания на остальной поверхности происходит под воздействием солнечных лучей. 
Поверхность, на которую ведется монтаж, не требует специальной подготовки. Достаточно удалить с материала защитный слой, уложить его на поверхность и хорошо прижать или прикатать валиком. 

Экономическая целесообразность
Благодаря тому, что при производстве «Ризолина» используется российское сырье, он доступен в цене. Сравнительный анализ показал, что применение и эксплуатация «Ризолина» в пересчете на 1 м2 обходится заказчику дешевле любого из аналогов, существующих на рынке.
Применение «Ризолина», который монтируется в один слой, обеспечивает снижение материалоемкости кровли не менее чем на 30%. Снижение затрат достигается также благодаря простому монтажу:

·  сокращается время монтажных работ и трудозатрат (время ремонта 100 м2 двумя рабочими составляет 1 час); 

·  монтаж возможен работниками без квалификации, соответственно, по более низким расценкам; 

·  не требуют усилий по идеальной подготовке поверхностей.
Существенным плюсом материала является его ремонтопригодность – все крупные повреждения такие как задиры фольги, рваные поверхности, проколы заделываются при помощи заплаток, а мелкие порезы, трещины вообще не требуют ремонта поскольку при жаркой погоде заплавляются самостоятельно.
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